**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** |
| Н300г | 300 мм | 300 мм | 70 мм | 9,2 кг |
| Н450ш | 450 мм | 450 мм | 100 мм | 29,4 кг |
| Н395фг | 395 мм | 395 мм | 90 мм | 23,2 кг |
| Н470фг | 470 мм | 470 мм | 120 мм | 43,7 кг |
| Н470пг | 470 мм | 470 мм | 280 мм | 68 кг |

Крышки изготавливаются в соответствии с

ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Условные обозначения:*

*г – гладкая фактура;*

*ш – шагреневая фактура;*

*ф – фигурная крышка;*

*п – крышка с полушарием.*