**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** |
| П300 | 1000 мм | 300 мм | 50 мм | 22 кг |
| П380 | 380 мм | 27,5 кг |
| П440 | 440 мм | 32 кг |
| П460 | 460 мм | 33,4 кг |
| П500 | 500 мм | 36,3 кг |
| П260 фигурный | 495 мм | 260 мм | 60 мм | 13 кг |
| П310Ф  фигурный | 650 мм | 310 мм | 80 мм | 26,6 кг |

Парапеты изготавливаются в соответствии с

ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200