**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** | **Штук**  **в м2** |
| 285 мм | 132 мм | 20 мм | 2 кг | 26,58 |

Фасадная плитка производится в соответствии с

ГОСТ 6927-74

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200