Фасадная плитка «Каменный кирпич» поставляется комплектами, состоящими из 19 элементов. Общая площадь комплекта 0,29 м2.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса**  **1 м2** |
| 356 мм | 58 мм | 25 мм | 55 кг |

Фасадная плитка производится в соответствии с

ГОСТ 6927-74

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200