**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** |
| Проступь 1 | 300 мм | 350 мм | 35 мм | 8 кг |
| Проступь 2 | 600 мм | 16 кг |
| Проступь 3 | 1200 мм | 32 кг |
| Квадрат\* | 350 мм | 350 мм | 9,4 кг |
| Сектор\* | Радиус 350 мм | | 7,4 кг |
| Подступенок | 1200 мм | 110 мм | 10,2 кг |

Обрамление ступеней изготавливаются в соответствии с ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* - элементы «Квадрат» и «Сектор» комплектуются собственным подступенком*