|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Штук в 1 м2** | **Масса** | **На палете** |
| «Прямой риф – 400» | 395 мм | 395 мм | 40 мм | 6,25 | 12,8 кг | 66 шт. |
| «Диагональный риф - 400» |
| «Конусообразный риф – 400» |
| «Крупная шагрень – 400» |
| «Прямой риф – 500» | 495 мм | 495 мм | 50 мм | 4 | 25 кг | 44 шт. |
| «Диагональный риф – 500» |
| «Квадратный риф -500» |
| «Конусообразный риф – 500» |

Тактильная тротуарная плитка производится в соответствии с

ГОСТ 17608-91, ГОСТ 17608-2017 и ГОСТ Р 52875-2007

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200