Фасадная плитка вырабатывается как цвеиа естественного бетона (серого), так и с пигментами – красного, коричневого, песчаного и черного цветов.

Существует два принципиально разных подхода к облицовке цветного фасада.

Первый вариант – это заказать цветную фасадную плитку, сделанную из бетона с добавлением нужного пигмента.

Плюсы этого варианта:

- не надо красить

- возможность создания «мозаичного эффекта»

Минусы:

- крупную фасадную плитку приходится сверлить, чтобы прикрепить к стене. Места сверления будут заметны

- небольшой выбор оттенков

- сложно попасть в определенный цвет

- если фасадная плитка крепиться на клей, то сложно подобрать расшивку нуного цвета

Второй вариант - собрать фасад из панелей цвета естественного бетона и после сборки покрасить краской нужного цвета.

Плюсы:

- большой выбор цветов и оттенков

- снимается проблема отверстий от анкеров и расшивки швов

- краска дольше не выгорает

- равномерный окрас

Минусы:

- несколько большая итоговая стоимость (примерно на хх%)

- невозможность создания мозаичного эффекта